module: ietf-6tisch-symmetric-keying

+--rw ietf6tischkeypairs\* [counter]

| +--rw counter uint16

| +--rw ietf6tischkey1

| | +--rw secKeyDescriptor

| | | +--rw secKey? binary

| | +--rw secKeyIndex? uint8

| +--rw ietf6tischkey2

| +--rw secKeyDescriptor

| | +--rw secKey? binary

| +--rw secKeyIndex? uint8

+--ro secKeyUsage

+--ro txPacketsSent? uint32

+--ro rxPacketsSuccess? uint32

+--ro rxPacketsReceived? uint32